**中国建材检验认证集团股份有限公司检测委托合同单**

**（混凝土抗压、抗渗、砂浆抗压）**

**委托编号：** **工程代号：**

|  |  |
| --- | --- |
| \*委托单位 |  |
| 工程名称 |  | 使用部位 |  |
| 见证人 |  | 见证人电话 |  |
| \*样品名称 | □混凝土抗压 □混凝土抗渗 □砂浆抗压 | \*试件尺寸 | □100mm×100mm×100mm □Φ185mm×Φ175mm×150mm□150mm×150mm×150mm □70.7mm×70.7mm×70.7mm□其他： |
| \*检测类别 | □ 委托检测（国家建筑材料测试中心） □ 见证检测 | \*样品数量 |  |
| \*检测依据 | □GB/T 50081-2019； □GB/T 50082-2009； □JGJ/T 70-2009；□其他： |
| 判定依据 |  |
| 砂浆种类 | □水泥砂浆 □水泥混合砂浆 □其它：\_\_\_\_\_\_ \_ | 混凝土生产厂家 |  |
| 试件编号 |  | \*成型日期 |  年 月 日 |
| \*养护条件 |  | 实测坍落度/稠度（mm） |  | \*要求龄期（天） |  |
| \*强度等级 |  | 抗渗等级 | P | \*要求试验日期 |  |
| 试件制作人 |  | 抗冻等级 | F |
| 水泥品种 | □P.Ⅰ □P.Ⅱ □P.O □P.S □ P.C □P.P □P.F □M | 配合比编号 |  |
| 水泥标号 | □32.5 □42.5 □52.5 □32.5R □42.5R □52.5R | 试验编号 |  |
| 砂种类 | □河砂 □人工砂 □粗砂 □中砂 □细砂 | 产 地 |  | 试验编号 |  |
| 石子种类 | □碎石 □卵石 □陶粒 □其它: | 公称粒径(mm） |  | 试验编号 |  |
| 外加剂1种类 |  | 试验编号 |  | 外加剂2种类 |  | 试验编号 |  |
| 掺合料1种类 |  | 试验编号 |  | 掺合料2种类 |  | 试验编号 |  |
| 是否同意分包 | □是 □否 | 分包项目是否合出报告 | □是 □否 |
| \*报告提交方式 | □自取 □邮寄 | \*检测后剩余样品处理要求 | □取回 □中心处理  |
| 报告邮寄地址 |  |
| 备注（需说明事项） |  |
| 说 明 | 1、以上信息由委托方填写，\*项为必填项；**委托人**应对其提供的资料、信息和样品的**真实性**和**准确性**负责。**检测单位对检测结果的准确性负责，保护委托单位的机密和所有权。**2、本单一式两联，**第二联**为客户**取报告凭证**；若本单内容有变动，请委托单位填写《检测信息变更/中止检测申请表》。3、检测**报告进度查询**说明：进入**CTC网站（**[**www.ctc.ac.cn**](http://www.ctc.ac.cn)**）**，点击“报告进度查询”，输入**委托编号**和**委托人手机号**，获取短信验证码，输入验证码后即可查询。4、送样检测我中心仅对收样负责。若对检测结果有异议，请在报告发出后**15个工作日内**提出。5、若因委托方原因需要更改检测报告，请在报告发出后**1年内**提出，逾期不再受理。6、委托方要求取走**剩余样品**时，请在报告发出后**20个工作日内取回**，逾期剩余样品中心将统一处理；样品领取后不再受理异议申诉。 |
| \***委托人（签名）** |  | \*联系电话（手机） |  | 邮箱 |  |
| 样 品 状 态 | □样品完好 □样品有缺陷 | 检测费用（元） |  |
| 收样人（签名） |  | 收样日期 | 年 月 日  |
| 取报告人（签名） |  | 取报告日期 | 年 月 日  |